|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sites** | **Nom / Rôles** | **Adressage IP** | **Masque** | **Passerelle** | **DNS** | **WMware** |
| A - Strasbourg | **STG-SRVW01 :**  ADDS ; DHCP ; DNS ; DFS ; RADIUS | 192.168.100.10 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 | **1:127.0.0.0** | **Custom(vmnet11)** |
| **STG-SRVW02 :**  ADDS redondé ; DHCP redondé ; DNS secondaire ; DFS-R ; RADIUS redondé | 192.168.100.20 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 | **1:192.168.100.10**  **2 :127.0.0.1** | **Custom(vmnet11)** |
| **STG-NAS01 :**  TrueNAS | 192.168.100.30 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 |  | **Custom(vmnet11)** |
| **RTE-STG01 :**  Routeur ; Pare-feu | WAN 192.168.10.84  LAN 192.168.100.254 | 255.255.255.0 |  |  | **Custom(vmnet10) bridged**  **Custom(vmnet11)** |
| B - Mulhouse | **STG-MULW01 :**  ADDS redondé ; DHCP redondé ; DNS secondaire ; DFS-R ; RADIUS redondé | 192.168.200.10 | 255.255.255.0 | 192.168.200.254 | **1:127.0.0.1** | **Custom(vmnet12)** |
| **STG-MULW02 :**  ADDS redondé ; DHCP redondé ; DNS secondaire ; DFS-R ; RADIUS redondé | 192.168.200.20 | 255.255.255.0 | 192.168.200.254 | **1:192.168.200.10**  **2:127.0.0.1** | **Custom(vmnet12)** |
| **MUL-NAS01 :**  TrueNAS | 192.168.200.30 | 255.255.255.0 | 192.168.200.254 |  | **Custom(vmnet12)** |
| **RTE-MUL01 :**  Routeur ; Pare-feu | WAN 192.168.10.65  LAN 192.168.200.254 | 255.255.255.0 |  |  | **Custom(vmnet10) bridged**  **Custom(vmnet12)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| W10-EDU (pour RTE-STG01) | DHCP | Custom(VMnet11) |
| Windows 10 (pour RTE-MUL01) | 192.168.200.253 | Custom(Vmnet12) |

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Vmnet11

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Vmnet12

Une image contenant texte

Description générée automatiquement